|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Typ wymagania** | **TAK/NIE** | **WSKAZAĆ** |
| 1 | Producent |  |  |
| 2 | Model |  |  |
| 3 | Rok produkcji |  |  |
| 4 | Nadwozie typu Pick-up posiadające półtorej kabiny |  |  |
| 5 | Silnik diesel nie mniejszy niż 2,3 dm3 i nie większy niż 2,5 dm3 chłodzony cieczą |  |  |
| 6 | Moc silnika netto minimum 150 KM |  |  |
| 7 | Normę emisji spalin co najmniej Euro 5 |  |  |
| 8 | Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (średnie) nie więcej niż 7,0 l / 100 km; |  |  |
| 9 | Emisji CO2: nie więcej niż 250 g/km |  |  |
| 10 | Napęd na cztery koła (4x4); |  |  |
| 11 | Blokada tylnego dyferencjału; |  |  |
| 12 | Skrzynia biegów manualna, sześciobiegowa |  |  |
| 13 | Zawieszenie: tył – resory piórowe, przód – wahacze; |  |  |
| 14 | Masa własna samochodu nie większa niż 2200 kg; |  |  |
| 15 | Maksymalna ładowność ponad 1 tona, przy czym dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 3,5 tony |  |  |
| 16 | Minimalny prześwit – 22,50 cm |  |  |
| 17 | Maksymalny promień zawracania – 7,0 m |  |  |
| 18 | Minimalne wymiary przedziału bagażowego: długość 1800/szerokość 1450 /wysokość 470 |  |  |
| 19 | Hamulce: przednie tarczowe wentylowane, tylne bębnowe |  |  |
| 20 | System kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy |  |  |
| 21 | System ABS oraz system elektronicznego rozdziału siły hamowania |  |  |
| 22 | Ogumienie letnie na felgach stalowych lub aluminiowych o szerokości opony co najmniej 245; |  |  |
| 23 | Ogumienie zimowe o szerokości opony co najmniej 245, dostosowane do felg zamontowanych w samochodzie; |  |  |
| 24 | Śruby zabezpieczające na kołach, |  |  |
| 25 | Pełnowymiarowe koło zapasowe; |  |  |
| 26 | Tapicerka materiałowa czarna |  |  |
| 27 | Osłony przeciwbłotne z przodu i z tyłu; |  |  |
| 28 | Co najmniej 2 poduszki powietrznych (kierowca/pasażer)” |  |  |
| 29 | Przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości |  |  |
| 30 | Napinacze pasów bezpieczeństwa |  |  |
| 31 | Pasy bezpieczeństwa dla tylnego rzędu siedzeń |  |  |
| 32 | Dwa zagłówki tylnego siedzenia |  |  |
| 33 | Zagłówki z przodu |  |  |
| 34 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości |  |  |
| 35 | Wspomaganie układu kierowniczego |  |  |
| 36 | Kolumna kierownicza regulowana w co najmniej 1 płaszczyźnie |  |  |
| 37 | Klimatyzacja |  |  |
| 38 | Immobiliser oraz dodatkowe elektroniczne zabezpieczenie przeciwkradzieżowe; |  |  |
| 39 | Zdalnie sterowany centralny zamek |  |  |
| 40 | System Audio CD, MP3 z systemem głośników |  |  |
| 41 | Elektrycznie regulowane szyby przednie |  |  |
| 42 | Ogrzewanie tylnej szyby |  |  |
| 43 | Trzecie światło stop w systemie LED |  |  |
| 44 | Regulacja prędkości wycieraczki szyby przedniej |  |  |
| 45 | Reflektory przeciwmgielne przednie |  |  |
| 46 | Wykładzina na ściankach i podłodze |  |  |
| 47 | Komplet gumowych dywaników samochodowych |  |  |
| 48 | Czujnik parkowania: przód, tył |  |  |
| 49 | Co najmniej jedno gniazdo elektryczne 12V |  |  |
| 50 | Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica |  |  |
| 51 | Hak holowniczy |  |  |
| 52 | Deklarację zgodności WE (oznakowanie CE) lub inne równoważne |  |  |
| 53 | Kierownica usytuowana po lewej stronie pojazdu |  |  |
| 54 | Średnie zużycie energii nie większe niż 3,5 MJ/km |  | (wskazać średnie spalanie na 100 km dla podanego silnika) |

*…………………………….……………….. ……………………………………………………*

*Miejscowość, data podpis osoby upoważnionej*